Проект OpenSCADA

Открытая SCADA система построенная по принципам модульности кроссплатформенности и масштабируемости.

Предназначена для: сбора, архивирования, визуализации информации, выдачи управляющих воздействий, а также других операций характерных для полнофункциональной SCADA системы.

OpenSCADA
(лицензия GPL v2)

Цели:

открытость;

надежность;

гибкость;

масштабируемость;

безопасность;

финансовая доступность;

предоставление удобного интерфейса управления;

Области применения:

SCADA системы промышленных объектов;

Среды исполнения PLC (программируемые логические контроллеры);

Встраиваемые (embedded) системы;

Построители моделей;

Персональные компьютеры, сервера и кластера;

Структура проекта OpenSCADA

Структура SCADA

Сервер сбора/опроса

Сервер архивирования

Сервер протоколирования

Сервер сигнализации

Рабочее место оператора

Рабочее место инженера

Рабочее место руководителя

Рабочее место руководителя

Рабочее место руководителя

Простое серверное подключение

Функции:

опрос контроллеров;

архивирование значений;

обслуживание клиентов;

WEB интерфейс конфигурирования;

Вторичное регулирование (виртуальным контроллером);

Дополняющие вычисления в виртуальном контроллере;

Дублированное серверное подключение

Дублированное серверное подключение

Подключение WWW клиента
(место руководителя)

Функции:

Опрос текущих значений;

Визуализация данных;

Динамические тренды;

Генерация отчётной документации;

Манипуляция параметрами;

Клиентское подключение
(место руководителя/оператора)

Клиент-серверное подключение на одной машине
(место оператора, модель ...)

Смешанное подключение
(модель, демонстрация ...)

Задачи:

Опрос контроллеров;

Обслуживание удалённых запросов;

Визуализация;

Выдача управляющих воздействий;

Динамические тренды

Генерация протоколов и отчётов;

Вторичное регулирование;

Дополняющие вычисления в виртуальном контроллере;

Сбор и визуализация текущей информации;

Конфигурация.

Распределённое подключение (устойчивое)

Архитектура ядра OpenSCADA

Окно Web Config

Ключевые особенности проекта!

Открытость. Включает в себя:

Открытую схему разработки;

Свободный доступ;

Полный контроль над системой;

Высокий уровень локализации;

И все остальные преимущества системы;

Кроссплатформенность, которая позволяет выбирать платформу исходя из её свойств, а не только потому что на ней работает SCADA система;

Гибкость как результат модульности и распределённости. Обеспечивает:

возможность построения системы под различные требования надёжности, быстродействие и функциональности;

свободное масштабирование;

возможность обновления модулей на рабочей системе;

Широкая сфера применения;

Уважаемые коллеги!

Если вас интересуют вопросы решаемые проектом, и вы разделяете его идеи добро пожаловать к сотрудничеству!!!

Мы будем рады рассмотреть ваши идеи и предложения!

Автор:

Савоченко Роман Алексеевич	rom_as@fromru.com

Консультант:

Бортник Тимофей Владимирович	timbortnik@hotbox.ru

Спонсор:

НИП “DIYA”	diyaon@alice.dp.ua, diya_dva@alice.dp.ua,

Программу можно взять здесь:

ftp://82.207.79.102/OpenSCADA/0.2.6/openscada-0.2.6.tar.gz

ftp://82.207.79.102/OpenSCADA/0.2.6/openscada-0.2.6-1.src.rpm

cvs -d:pserver:guest@82.207.79.102:/var/local/projects/CVS_R co OpenScada

Контакты

2004-07-24T10:26:21